|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海虹桥—海宁西 | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 段名 | 线名 | 行别 | 股别 | 里程 | 轨头方向 | 伤损  类型 | 伤损  位置 | 参考尺寸mm | 备注 | 发现人/日期 | 复核情况 | 复核人/日期 |
| 02 | 上海高铁基础设施段 | 沪昆高速 | 下 | 左 | K64+322-K64+340 |  | 轨头伤损 | 轨头 | 20\*20 | 嘉善南1#岔直股尖轨至岔趾焊头 | 苏多虎2023.04.18 |  |  |
| 02 | 上海高铁基础设施段 | 沪昆高速 | 下 | 左 | K65+164 |  | 轨头伤损 | 轨头 | 20\*20 | 嘉善南2#岔直前导轨 | 苏多虎2023.04.18 |  |  |
| 02 | 上海高铁基础设施段 | 沪昆高速 | 下 | 右 | K65+171 |  | 轨头伤损 | 轨头 | 20\*20 | 嘉善南2#岔直导轨 | 苏多虎2023.04.18 |  |  |
| 02 | 上海高铁基础设施段 | 沪昆高速 | 下 | 左 | K81+004 |  | 轨头伤损 | 轨头中间 | 10\*10 | 嘉兴南7#岔直导轨 | 苏多虎2023.04.18 |  |  |
| 02 | 上海高铁基础设施段 | 沪昆高速 | 下 | 左 | K109+940 |  | 轨头伤损 | 轨头中间 | 20\*20 | 桐乡站1#岔曲基本轨 | 苏多虎2023.04.18 |  |  |
| 海宁西-天台山(关注伤损) | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 段名 | 线名 | 行别 | 股别 | 里程 | 轨头方向 | 伤损  类型 | 伤损  位置 | 参考尺寸mm | 备注 | 发现人/日期 | 复核情况 | 复核人/日期 |
| 02 | 杭州工务段 | 沪昆高速 | 下 | 右 | K156+135 |  | 轨头伤损 | 轨头 | 20\*20 | 杭州东高速场201#岔曲基本轨 | 苏多虎2023.4.19 |  |  |
| 02 | 杭州工务段 | 沪昆高速 | 下 | 右 | K156+756 |  | 焊缝伤损 | 轨头内侧 | 8 | 杭州东高速场237#岔岔前焊头（21道停车经由） | 苏多虎2023.4.19 |  |  |
| 02 | 宁波工务段 | 镜湖联络线 | 下 | 右 | K0+015 |  | 轨头伤损 | 轨头下颚中心 | 8 | 绍兴北杭深场5#岔曲股尖轨（图中里程有误） | 苏多虎2023.4.19 |  |  |
| 02 | 宁波工务段 | 镜湖联络线 | 下 | 左 | K2+988 |  | 焊缝伤损 | 轨头内侧 | 8 | 镜湖所4#岔直股尖轨跟 | 苏多虎2023.4.19 |  |  |
| 02 | 宁波工务段 | 杭台高铁 | 下 | 左 | K130+272 |  | 焊缝伤损 | 轨头内侧 | 8 | 上虞南1#岔直基本轨 | 苏多虎2023.4.19 |  |  |
| 02 | 宁波工务段 | 杭台高铁 | 下 | 左 | K130+489 |  | 焊缝伤损 | 轨头内侧 | 8 | 上虞南7#岔直护轨基本轨 | 苏多虎2023.4.19 |  |  |
| 02 | 宁波工务段 | 杭台高铁 | 下 | 右 | K182+574 |  | 焊缝伤损 | 轨头内侧 | 8 | 嵊州新昌1#岔直股尖轨跟 | 苏多虎2023.4.19 |  |  |
| 02 | 宁波工务段 | 杭台高铁 | 下 | 左 | K184+073 |  | 焊缝伤损 | 轨头下颚中心 | 8 | 嵊州新昌6#岔岔后焊头 | 苏多虎2023.4.19 |  |  |
| 02 | 宁波工务段 | 杭台高铁 | 下 | 右 | K184+175 |  | 焊缝伤损 | 轨头内侧 | 8 | 嵊州新昌4#岔岔前焊头 | 苏多虎2023.4.19 |  |  |
| 天台山-台州-天台山(关注伤损) | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 段名 | 线名 | 行别 | 股别 | 里程 | 轨头方向 | 伤损  类型 | 伤损  位置 | 参考尺寸mm | 备注 | 发现人/日期 | 复核情况 | 复核人/日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |
| 天台山-庄桥(关注伤损) | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 段名 | 线名 | 行别 | 股别 | 里程 | 轨头方向 | 伤损  类型 | 伤损  位置 | 参考尺寸mm | 备注 | 发现人/日期 | 复核情况 | 复核人/日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |
| 庄桥-台州南(关注伤损) | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 段名 | 线名 | 行别 | 股别 | 里程 | 轨头方向 | 伤损  类型 | 伤损  位置 | 参考尺寸mm | 备注 | 发现人/日期 | 复核情况 | 复核人/日期 |
| 03 | 宁波工务段 | 杭深线 | 下 | 右 | K313+390 |  | 焊缝伤损 | 轨头中间 | 5 | 宁波39#尖轨根焊缝 | 赵军2023.4.22 |  |  |
| 03 | 宁波工务段 | 杭深线 | 下 | 左 | K315+341 | 杭端 | 螺孔裂纹 | 1C | 3 | 宁波2#岔前普通接头 | 赵军2023.4.22 |  |  |
| 台州南-苍南(关注伤损) | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 段名 | 线名 | 行别 | 股别 | 里程 | 轨头方向 | 伤损  类型 | 伤损  位置 | 参考尺寸mm | 备注 | 发现人/日期 | 复核情况 | 复核人/日期 |
| 03 | 宁波工务段 | 杭深线 | 下 | 左 | K535+453 |  | 轨腰伤损 | 轨腰 | 3 | 乐清东17#尖轨 | 赵军2023.4.23 |  |  |
| 苍南-台州南(关注伤损) | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 段名 | 线名 | 行别 | 股别 | 里程 | 轨头方向 | 伤损  类型 | 伤损  位置 | 参考尺寸mm | 备注 | 发现人/日期 | 复核情况 | 复核人/日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |
| 台州南-庄桥(关注伤损) | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 段名 | 线名 | 行别 | 股别 | 里程 | 轨头方向 | 伤损  类型 | 伤损  位置 | 参考尺寸mm | 备注 | 发现人/日期 | 复核情况 | 复核人/日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |
| 庄桥-湖州(关注伤损) | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 段名 | 线名 | 行别 | 股别 | 里程 | 轨头方向 | 伤损  类型 | 伤损  位置 | 参考尺寸mm | 备注 | 发现人/日期 | 复核情况 | 复核人/日期 |
| 03 | 杭州工务段 | 宁杭高铁 | 上 | 右 | K251+498 |  | 焊缝伤损 | 轨头中间 | 5 | 杭州东宁杭甬场311#岔前焊缝 | 赵军2023.4.26 |  |  |
| 湖州高速场-南京南宁杭场-溧水(关注伤损) | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |
| 溧水-湖州-广德南(关注伤损) | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 段名 | 线名 | 行别 | 股别 | 里程 | 轨头方向 | 伤损  类型 | 伤损  位置 | 参考尺寸mm | 备注 | 发现人/日期 | 复核情况 | 复核人/日期 |
| 1 | 芜湖工务段 | 合杭高速 | 上 | 右 | K247+205 |  | 焊缝伤损 | 轨腰 | 3 | 广德南4#岔前焊缝 | 朱立宏2023.4.7 |  |  |
| 广德南-肥东(关注伤损) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 芜湖工务段 | 合杭高速 | 上 | 左 | K220+342 |  | 焊缝伤损 | 轨腰 | 3 | 郎溪南2#岔直尖轨跟焊缝 | 朱立宏2023.4.8 |  |  |
| 2 | 芜湖工务段 | 合杭高速 | 上 | 右 | K112+466 | 杭端 | 轨头伤损 | 轨头内侧 | 7 | 芜湖合杭场314#岔前接头2孔上方 | 朱立宏2023.4.8 |  |  |
| 肥东-广德南(关注伤损) | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 段名 | 线名 | 行别 | 股别 | 里程 | 轨头方向 | 伤损  类型 | 伤损  位置 | 参考尺寸mm | 备注 | 发现人/日期 | 复核情况 | 复核人/日期 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广德南-诸暨杭长场(关注伤损) | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 段名 | 线名 | 行别 | 股别 | 里程 | 轨头方向 | 伤损  类型 | 伤损  位置 | 参考尺寸mm | 备注 | 发现人/日期 | 复核情况 | 复核人/日期 |
| 1 | 上海高铁基础设施段 | 合杭高速 | 下 | 右 | K311+861 |  | 焊缝伤损 | 轨头内侧 | 8 | 湖州高速场2A岔前焊缝 | 李晓坤2023.4.10 |  |  |
| 2 | 杭州工务段 | 宁杭高铁 | 下 | 右 | K251+507 |  | 轨头伤损 | 轨头中间内侧 | 30\*25 | 杭州东宁杭甬场309#岔心 | 李晓坤2023.4.10 |  |  |
| 3 | 杭州工务段 | 宁杭高铁 | 下 | 左 | K254+057 | 宁端 | 螺孔裂纹 | 1C | 3 | 杭州东宁杭甬场308#岔后第二个接头 | 李晓坤2023.4.10 |  |  |
| 4 | 杭州工务段 | 杭深线 | 下 | 左 | K175+921 |  | 焊缝伤损 | 轨头内侧 | 8 | 杭州南杭甬场214#岔趾焊缝 | 李晓坤2023.4.10 |  |  |
| 诸暨杭长场～金华杭长场 | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 段名 | 线名 | 行别 | 股别 | 里程 | 轨头方向 | 伤损  类型 | 伤损  位置 | 参考尺寸mm | 备注 | 发现人/日期 | 复核情况 | 复核人/日期 |
| 02 | 杭州工务段 | 沪昆高速 | 下 | 左 | K226+689 |  | 焊缝伤损 | 轨头内外 | 8 | 诸暨杭长场206#岔岔前焊头 | 苏多虎2023.4.11 |  |  |
| 02 | 杭州工务段 | 沪昆高速 | 下 | 右 | K269+568 |  | 轨头伤损 | 轨头内侧 | 8 | 义乌杭长场206#岔岔心 | 苏多虎2023.4.11 |  |  |
| 金华杭长场～江山～金华杭长场 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 杭州工务段 | 沪昆高速 | 下 | 左 | K399+946 |  | 焊缝伤损 | 轨头中心 | 7 | 衢州杭长场206#岔岔趾焊缝 | 王长明2023.4.12 |  |  |
| 2 | 杭州工务段 | 沪昆高速 | 上 | 左 | K399+927 |  | 焊缝伤损 | 轨头内中 | 7 | 衢州杭长场204#岔岔趾焊缝 | 王长明2023.4.12 |  |  |
| 3 | 杭州工务段 | 沪昆高速 | 上 | 左 | K369+144 |  | 焊缝伤损 | 轨头内侧 | 7 | 龙游杭长场201#岔岔前焊缝 | 王长明2023.4.12 |  |  |
| 4 | 杭州工务段 | 沪昆高速 | 上 | 右 | K321+825 |  | 焊缝伤损 | 轨头内侧 | 7 | 金华杭长场514#岔尖轨 | 王长明2023.4.12 |  |  |
| 金华杭长场-东孝所-温州南(关注伤损) | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 段名 | 线名 | 行别 | 股别 | 里程 | 轨头方向 | 伤损  类型 | 伤损  位置 | 参考尺寸mm | 备注 | 发现人/日期 | 复核情况 | 复核人/日期 |
| 1 | 杭州工务段 | 金华南联络线 | 上 | 左 | K4+259 |  | 焊缝伤损 | 下颚中心 | 7 | 东孝7#岔岔前焊缝 | 王长明2023.4.13 |  |  |
| 2 | 杭州工务段 | 金华南联络线 | 上 | 右 | K7+182 |  | 焊缝伤损 | 下颚中心 | 7 | 金华南17#岔曲基本轨跟部焊缝（1道停车所经） | 王长明2023.4.13 |  |  |
| 3 | 宁波工务段 | 金温线 | 下 | 右 | K151+083 |  | 轨底伤损 | 轨底 | 2 | 青田4#岔尖轨 | 王长明2023.4.13 |  |  |
| 4 | 宁波工务段 | 金温线 | 下 | 左 | K188+944 |  | 焊缝伤损 | 轨头下颚中心 | 7 | 温州南33#岔岔前焊缝 | 王长明2023.4.13 |  |  |
| 温州南—东孝线路所 | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 段名 | 线名 | 行别 | 股别 | 里程 | 轨头方向 | 伤损  类型 | 伤损  位置 | 参考尺寸mm | 备注 | 发现人/日期 | 复核情况 | 复核人/日期 |
| 1 | 宁波工务段 | 金温线 | 上 | 左 | K188+084-K188+082 |  | 轨头伤损 | 轨头擦伤 | 8\*9 | 距大公里端温州南31#岔岔跟焊缝约8.9米 | 王长明2023.4.14 |  |  |
| 2 | 宁波工务段 | 金温线 | 上 | 左 | K120+623-K120+621 |  | 轨头伤损 | 轨头擦伤 | 8\*9 | 距大公里端陈篆2#岔基本轨跟部焊缝约5.7米 | 王长明2023.4.14 |  |  |
| 3 | 宁波工务段 | 金温线 | 上 | 左 | K70+462 |  | 焊缝伤损 | 轨头下颚中心 | 7 | 缙云西3#岔岔前焊缝 | 王长明2023.4.14 |  |  |
| 4 | 杭州工务段 | 金温线 | 上 | 左 | K7+592 |  | 焊缝伤损 | 轨头内侧 | 7 | 金华南2#岔岔前焊缝 | 王长明2023.4.14 |  |  |
| 5 | 杭州工务段 | 金温线 | 上 | 右 | K7+401 |  | 焊缝伤损 | 轨头内侧 | 7 | 金华南58#岔岔前焊缝 | 王长明2023.4.14 |  |  |
| 6 | 杭州工务段 | 金温线 | 上 | 右 | K7+369 |  | 焊缝伤损 | 轨头内侧 | 7 | 金华南58#岔岔趾焊缝 | 王长明2023.4.14 |  |  |
| 7 | 杭州工务段 | 金华南联络线 | 下 | 右 | K3+101 |  | 焊缝伤损 | 轨头内侧 | 7 | 大公里端约60.2米有一导线孔或小公里端约36.3米有一导线孔 | 王长明2023.4.14 |  |  |
| 金华杭长场-海宁西 | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 段名 | 线名 | 行别 | 股别 | 里程 | 轨头方向 | 伤损  类型 | 伤损  位置 | 参考尺寸mm | 备注 | 发现人/日期 | 复核情况 | 复核人/日期 |
| 1 | 杭州工务段 | 沪昆高速 | 上 | 右 | K156+547 |  | 焊缝伤损 | 轨头中外 | 7 | 杭州东杭长场229#岔曲护轨基本轨 | 朱立宏2023.4.15 |  |  |
| 海宁西-上海虹桥 | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 段名 | 线名 | 行别 | 股别 | 里程 | 轨头方向 | 伤损  类型 | 伤损  位置 | 参考尺寸mm | 备注 | 发现人/日期 | 复核情况 | 复核人/日期 |
| 1 | 上海高铁基础设施段 | 沪昆高速 | 上 | 左 | K45+442 |  | 轨底伤损 | 轨底 | 3 | 小里程方向7.3M有一普通接头 | 李晓坤2023.4.16 |  |  |
| 2 | 上海高铁基础设施段 | 沪昆高速 | 上 | 左 | K11+904-K11+871 |  | 轨头伤损 | 轨头中间内侧 | 30\*20 | 连续擦伤 | 李晓坤2023.4.16 |  |  |